Przyrządy pomiarowe 

Wyniki pomiarów parametrów meteorologicznych są postawą do różnorodnych analiz, wykorzystywanych również do prognoz pogody. Przyjrzyjmy się zatem bliżej urządzeniom pomiarowym - ich przeznaczeniu i budowie. 

DESZCZOMIERZ 
 Jednym z najstarszych meteorologicznych urządzeń pomiarowych jest DESZCZOMIERZ służący do mierzenia opadów. Deszczomierz jest zainstalowany w każdym ogródku meteorologicznym. Jest to jedno z podstawowych urządzeń wykorzystywanych do zbierania informacji o ilości opadu atmosferycznego dochodzacego do powierzchni Ziemi.

KLATKA METEOROLOGICZNA
 Kolejnym urządzeniem wpisanym w wygląd ogródka jest KLATKA METEOROLOGICZNA. Jest to specjalna, ażurowa konstrukcja, w kształcie prostopadłościanu, w której umieszczone są przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego: 
-TERMOMETRY oraz TERMOHIGROMETR (czujnik temperatury i wilgotności)
-TERMOMETRY tzw. "EKSTREMALNE" (termometr "minimalny" i "maksymalny", które "zapamiętują" wynik pomiaru najwyższej i najniższej temperatury zarejestrowanej od poprzedniego pomiaru)

WIATROMIERZ
 Podstawowym przyrządem zainstalowanym w ogródku meteorologicznym jest WIATROMIERZ. Przyrząd ten służy do pomiaru prędkości i kierunku wiatru. Jest on montowany na maszcie na wysokości 10 m nad poziomem gruntu. 

POLETKO TERMOMETRÓW GRUNTOWYCH
 Wydzielony fragment ogródka, pozbawiony jakiejkolwiek roślinności. Wykonuje się na nim pomiary temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad gruntem - TERMOMETR PRZYGRUNTOWY i temperatury gruntu na głębokości 5, 10, 20, 50 i 100 cm - TERMOMETRY GRUNTOWE. 



Źródło: www.imgw.pl
  
